





**Trạm hàn dòng ST**



* **Khóa nhiệt độ.**
* **Có chức năng cảnh báo bằng tiếng bíp.**
* **Hiệu chuẩn nhiệt độ được kiểm soát bới MCU.**
* **Menu thân thiện với người dùng cho phép cài đặt hệ thống dễ dàng.**
* **Có đế sắt riêng biệt để tiết kiệm diện tích và cố định dễ dàng hơn.**
* **Các nút (1,2,3) để cài đặt trước hoặc chuyển đổi nhiệt độ sử dụng.**
* **Lò sưởi điện áp thấp được tách ra khỏi nguồn điện để giữ cho việc hàn an toàn hơn.**

**Mô tả chi tiết:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hình ảnh sản phẩm |  |
| **Sản phẩm** | ST-80 |
| Điện áp đầu vào | AC(100V/110V/120V || 220V/230V/240) 50/60Hz |
| Công suất | 80W |
| Phạm vi nhiệt độ | 150℃~480℃ |
| Nhiệt độ ổn định | ±2℃（trong nhiệt độ không tải） |
| Kiểu tay cầm | SP-80 |
| Mẹo hàn | T900-B |
| Lò sưởi | Bộ gia nhiệt gốm 4 lõi hiệu suất cao HS-3080 |
| Danh sách đóng gói | Đơn vị chính: 1 đơn vị Người giữ sắt: 1 PCS Thủ công: 1 PCS  Bộ tay cầm: 1 PCS Dây AC: 1 PCS  Miếng bọt biển làm sạch: 1 PCS |
| Tiêu chuẩn đóng gói | Hộp bên trong: 31.5x27x15.2(cm)  N.W.: 2.09kg G.W.: 2.32kg  Carton:6PCS/Carton  Size: 55.5x33x48(cm)  N.W.: 14.4kg G.W.: 15.4kg |
| Ứng dụng | Viện Doanh nghiệp Giáo dục và thực hành Bảo trì Sở thích |



-01-